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OBT-HDFX2012G 20倍光学4K广播级云台摄像机
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20倍光学变倍丨4K 60fps丨TimeCode丨PoE
手势识别丨Free-D丨AI智能跟踪丨NDI®|HX3

USB3.0/HDMI/LAN/12G-SDI
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核心性能
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4K 60fps影像  

	采用全新一代SONY 1/1.8英寸高品质CMOS Sensor，更强的感光能力可适用于各种复杂光线场景。能实现最大4K60超高清分辨率图像画面输出。超高清+高帧率打造出色的视频动态画面，还原更真实生动的画面质感。
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Free-D  

	内置Free-D协议，支持摄像机实时空间数据输出，可实现动态拍摄角度与视角自由控制，为虚拟演播、AR扩展及虚实融合制作提供精准定位，打造无缝衔接的沉浸式视听体验。
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	20倍光学+16倍数字变倍  

	搭载20倍超高清光学镜头和16倍数字变倍，支持主流水平视角59.2°，满足更多场景诸如大型大会堂视频会议、阶梯教室黑板板书等真实细节还原。

	NDI®|HX3协议  

	支持NDI®|HX3协议，可通过单根网线同步传输高清音视频及控制信号。该技术在保证画质的同时显著优化带宽效率，实现低延迟传输与流畅的云台控制，助力一体化IP制作流程。
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AI跟踪  

	搭载多模式AI跟踪算法，支持人像、手势及区域识别，可自动完成目标跟踪与智能构图，实现精准跟拍与画面优化，显著降低人工操作需求，适用于演讲、会议、教学等拍摄场景。

	[image: image11.jpg]


支持多种输出接口  

	HDMI+12G-SDI+LAN+USB3.0最高支持输出4K60分辨率，丰富的视频输出接口，打造了灵活而强大的视频输出组合，都能轻松应对各种场景环境，全接口能同时输出。


	隐私遮蔽功能 

	实时检测拍摄画面中的多张人脸，在检测到人脸后，系统将自动对其头部区域进行实时马赛克（像素化）遮蔽处理。适用于某些特殊场景使用。

	TimeCode 时间码  

	支持TimeCode时间码功能，可应用于多机位协作。便于在后期制作中对镜头画面进行对齐，简化剪辑流程。
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产品规格
	摄像机参数

	

	传感器                    
	1/1.8英寸SONY CMOS传感器，约829万有效像素

	变焦
	光学变倍
	20X

	
	数字变倍
	16X

	镜头                      
	f=7.1(广角)~142.69mm(窄角)，F1.61~F4.43

	水平视场角                 
	59.2°(W)~4.1°(T)

	垂直视场角                  
	34.6°(W)~2.4°(T)

	输出格式
	HDMI
	3840*2160  p60/59.94/50/30/29.97/25；1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25；1280*720 p60/59.94/50；1920*1080 i60/59.94/50

	
	12G-SDI
	3840*2160  p60/59.94/50/30/29.97/25；1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25；1280*720 p60/59.94/50；1920*1080 i60/59.94/50

	
	USB
	MJPEG: 3840*2160,2560*1440,1920*1080,1280*720,960*540,480*270, 384*216, 320*180, 256*144；

	
	
	YUY2: 1920*1080, 1280*720, 960*540, 640*360, 480*270, 384*216, 320*180, 256*144；

	
	
	NV12: 1920*1080,1280*720,960*540,640*360,480*270,384*216,320*180,256*144 

	云台

	

	预置位                    
	遥控器：10个，键盘：255个 精确度：0.1°±10%

	云台加速曲线
	平缓，标准，快速

	水平旋转角度            
	-174°～ +174°

	垂直旋转角度             
	-30°～ +90°

	水平旋转速度          
	0.01°～ 180°/S

	垂直旋转速度 
	0.01°～ 180°/S

	图像参数

	

	降噪                    
	2D & 3D

	曝光
	自动、手动、光圈优先、快门优先

	白平衡              
	自动、室内、室外、一键白平衡、自动跟踪、手动、色温

	低照度           
	0.1Lux

	抗闪烁           
	关闭，50Hz,60Hz

	聚焦方式
	自动，手动

	 伽马                 
	标准、直线、模式、自定义

	倒装/图像冻结 
	支持

	背光补偿             
	支持

	翻转/镜像           
	支持

	去雾            
	支持

	快门
	1/50S ～ 1/10000S

	网络串流

	

	视频编码格式                    
	H.264, H.265,MJPEG

	速率控制
	可变码率，固定码率

	码流数
	码流0  3840*2160, 1920*1080, 1280*720

	
	码流1  640*360

	
	码流2  1920*1080, 1280*720

	支持协议          
	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, DHCP, VISCA Over IP, Free D, NDI®|HX3（可选）

	音频信息

	

	压缩标准                    
	AAC

	音频码率
	128kbps

	AI构图

	

	智能跟踪                    
	单人跟踪，多人跟踪，区域跟踪，混合跟踪，手势识别

	手势识别
	开启/关闭，切换目标

	构图大小              
	半身/全身

	构图模式            
	自定义，中心，左，右

	构图位置           
	当前位置，预置位，初始位置

	横移锁定 
	支持(仅单人跟踪模式)

	俯仰锁定             
	支持(仅单人跟踪模式)

	变焦锁定           
	支持(仅单人跟踪模式)

	输入/输出接口

	

	HDMI接口                    
	HDMI:2.0版本*1路

	USB接口             
	USB3.0，Type-B型插座*1路

	SDI接口           
	12G-SDI*1路、SYNC(TimeCode)*1路

	通讯接口           
	RS422:9芯凤凰口,最大距离1200米，VISCA/Pelco-D/P协议*1路；RS232 IN/OUT:8针小型DIN,最大距离30米，VISCA/Pelco-D/P协议*1路

	网络接口 
	RJ45:1000M自适应以太网口*1路

	音频接口          
	3.5mm Line In音频接口*1路

	电源接口
	IEC 60130-10 Type A

	基本参数

	

	输入电压                    
	DC 12V

	输入电流
	最大1.5A

	工作温度              
	0～40℃

	功耗           
	最大18W

	颜色           
	黑色、白色（可选）

	规格尺寸 
	（宽）151*（深）189*（高）195mm

	重量              
	1.45KG

	配件清单          
	DC12V电源适配器、IR遥控器、操作说明书、RS-232串口线(选配),HDMI视频线(选配)、HDMI支架、USB视频线、壁装/吊装支架（二选一）


接口示图
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结构尺寸
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