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OBT-HD9800CH-12/20 4K超高清云台摄像机
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12/20倍光学变倍丨4K 30fps丨AI跟踪丨PoE
多接口输出丨Free-D丨NDI®|HX2(可选)
USB 3.0/HDMI/LAN/3G-SDI
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核心性能
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4K 30fps影像  

	采用新一代1/2.8英寸SONY 高品质传感器,支持4K 30fps超高清输出,适配大型场景录制。具备829万有效像素,在保持画质无损的同时能够实现从广角到特写的多范围拍摄。

	[image: image6.jpg]


Free-D  

	内置Free-D协议，支持摄像机实时空间数据输出，可实现动态拍摄角度与视角自由控制，为虚拟演播、AR扩展及虚实融合制作提供精准定位，打造无缝衔接的沉浸式视听体验。
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	12/20倍光学+数字双变倍  

	搭载12/20倍高品质光学变焦，结合数字变倍，实现广阔全景到细腻特写的平滑过渡.光学变焦无损画质，数字变倍延伸视野，双倍变焦系统让远近距离不再受限。

	NDI®|HX2协议(可选)  

	支持NDI®|HX2协议，可通过单根网线同步传输高清音视频及控制信号。该技术在保证画质的同时显著优化带宽效率，实现低延迟传输与流畅的云台控制，助力一体化IP制作流程。
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AI跟踪  

	搭载多模式AI跟踪算法，支持人像及区域识别，可自动完成目标跟踪与智能构图，实现精准跟拍与画面优化，显著降低人工操作需求，适用于演讲、会议、教学等拍摄场景。

	[image: image11.jpg]e

. 200 1@ 0L




支持多种输出接口  

	配备USB3.0、HDMI、LAN及3G-SDI全功能接口，其中USB3.0/HDMI/LAN接口最高支持4KP30超高清视频同步输出，3G-SDI最高支持1080P30输出，所有接口可同时工作，确保多路信号无间断传输。


	低光照成像 

	采用超高信噪比CMOS图像传感器，结合先进的2D/3D双重降噪算法，即使在超低照度环境下，也能显著抑制图像噪点，呈现清晰纯净的画面，确保影像细节丰富、画质卓越。

	多格式编码与多协议支持  

	本PTZ摄像机支持H.264、H.265等多种视频编码格式。支持ONVIF、SRT、RTMP(S)、Free-D等网络传输协议，覆盖监控、直播及专业制作应用。同时兼容VISCA、ONVIF、PELCO P/D等控制协议，支持协议自动识别，便于系统集成与统一控制。
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产品规格
	摄像机参数

	

	传感器                    
	1/2.8英寸SONY CMOS传感器，约829万有效像素

	变焦
	光学变倍
	12/20X

	
	数字变倍
	16X

	镜头                      
	12X：f=4.1mm(广角)～49.2mm(窄角)   20X：f=5.2mm(广角)～104mm(窄角)

	水平视场角                 
	12X：72.5°(W)～6.57°(T)          20X：58.7°(W)～3.2°(T)

	垂直视场角                  
	12X：42.06°(W)～3.76°(T)         20X：32.2°(W)～1.8°(T)

	输出格式
	HDMI
	3840*2160  p30/29.97/25；1920*1080  p60/59.94/50/30/29.97/25；1280*720 p60/59.94/50；1920*1080  i60/59.94/50

	
	SDI
	1920*1080  p60/59.94/50/30/29.97/25；1280*720 p60/59.94/50；1920*1080  i60/59.94/50

	
	USB
	MJPEG:  3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 640*360

	
	
	NV12:   1920*1080, 1280*720, 960*540, 640*360

	云台

	

	预置位                    
	遥控器：10个，键盘：255个 精确度：0.1°±10%

	云台加速曲线
	平缓，标准，快速

	水平旋转角度            
	-171°～ +171°

	垂直旋转角度             
	-30°～ +90°

	水平旋转速度          
	0.01°～ 90°/S

	垂直旋转速度 
	0.01°～ 90°/S

	图像参数

	

	降噪                    
	2D & 3D

	曝光
	自动、手动、光圈优先、快门优先

	白平衡              
	自动、室内、室外、一键白平衡、自动跟踪、手动、色温

	低照度           
	0.1Lux

	抗闪烁           
	关闭，50Hz,60Hz

	聚焦方式
	自动，手动

	 伽马                 
	标准、直线、模式、自定义

	倒装/图像冻结 
	支持

	背光补偿             
	支持

	翻转/镜像           
	支持

	去雾            
	支持

	快门
	1/30S ～ 1/10000S

	网络串流

	

	视频编码格式                    
	H.264, H.265,MJPEG

	速率控制
	可变码率，固定码率

	码流数
	码流0  3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720

	
	码流1  640*360 

	
	码流2  1920*1080 , 1280*720 

	支持协议          
	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, DHCP, VISCA Over IP, Free-D, NDI®|HX2（可选）

	音频信息

	

	压缩标准                    
	AAC

	音频码率
	128kbps

	AI构图

	

	智能跟踪                    
	单人跟踪，多人跟踪，区域跟踪，混合跟踪

	构图大小              
	半身/全身

	构图模式            
	自定义，中心，左，右

	启动位置           
	当前位置，预置位，初始位置

	横移锁定 
	支持

	俯仰锁定             
	支持

	变焦锁定           
	支持

	输入/输出

	

	HDMI接口                    
	HDMI:1.4版本*1路

	USB接口              
	USB3.0，Type-B型插座*1路；USB2.0扩展输入Type-A型插座*1

	SDI接口           
	3G-SDI*1路

	通讯接口           
	RS485:3芯凤凰口,最大距离1200米，VISCA/Pelco-D/P协议*1路；RS232 IN/OUT:8针小型DIN,最大距离30米，VISCA/Pelco-D/P协议*1路

	网络接口 
	RJ45:10M/100M自适应以太网口*1路

	音频接口          
	3.5mm Line In音频接口*1路

	电源接口
	JEITA RC-5320A Type 4

	基本参数

	

	输入电压                    
	DC 12V

	输入电流
	最大1.5A

	工作温度              
	0～40℃

	功耗           
	最大18W

	颜色           
	黑色

	规格尺寸 
	240*162*173mm

	重量              
	1.3KG

	配件清单          
	DC12V电源适配器，IR遥控器，操作说明书，USB3.0视频线，RS-232串口线（选配），HDMI线（选配），壁装/吊装支架(二选一)


接口示图
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结构尺寸
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