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20倍4K超高清一体化摄像机
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4K30    HDMI+IP+USB3.0+3G-SDI     20倍     RJ45串口    Tally 
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产品特点
4K超高清分辨率: 
采用SONY 1/2.8 英寸850万像素高品质图像传感器，有效像素829万，可实现最大3840x2160超高分辨率的优质图像。

  20倍光学变焦镜头:

搭载20倍光学变焦+16倍数码变焦镜头，58.7度无畸变水平视角，满足更多场景诸如大型大会堂视频会议、阶梯教室黑板板书等真实细节还原。

  USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI全接口，丰富的应用场景：

兼容目前主流的所有视频输出接口，
默认版本：HDMI+USB3.0能同时输出超高清4K分辨率，LAN输出高清1080p分辨率。

其他版本：HDMI+LAN能同时输出超高清4K3分辨率，USB3.0输出高清1080p分辨率。

  内置前后全方位Tally灯：

支持前后都有Tally红、绿双色标准指示灯。

  低光照：

全新的超高信噪比CMOS图像传感器，可有效降低弱光条件下的图像噪点。 同时应用2D&3D数字降噪，大幅降低图像噪点，即使在超低光照条件下，仍能保持画面干净清晰，图像信噪比高于50dB。

  2.4g遥控器信号透传功能：
无线2.4g遥控器信号，实现超远距离的控制。

  多种视频压缩标准：

不同接口支持YUY2、H265、MJPG、H264多种视频压缩格式。
  多种网络协议

支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、NDI® HX2（可选）等网络协议。

  多种控制协议
支持VISCA（含VISCA Over IP）、PELCO P/D、NDI®（可选）协议，支持自动识别协议。

  后置多维遥控五维小摇杆
支持菜单选择、变倍、变焦等功能。

摄像机参数
	图像参数

	视频格式
	HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50
SDI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50

	图像传感器
	SONY 1/2.8英寸 CMOS

	像素
	850万，有效像素829万

	扫描方式
	逐行

	镜头焦距
	20倍光学变焦，f=5.2mm(广角)~104mm(窄角)

	水平视场角
	58.7°(W)~3.2°(T)

	垂直视场角
	32.2°(W)~1.8°(T)

	聚焦方式
	自动、 手动

	快门
	1/25s ~ 1/10000s

	最低照度
	0.1 Lux @ (F1.5， AGC ON)

	曝光
	自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先

	白平衡
	自动、室内、室外、键控、自动跟踪、手动

	背光补偿
	支持

	数字降噪
	2D&3D数字降噪

	信噪比
	≥50dB

	云台

	预置位数量
	遥控可设9个，键盘最多可设200个预置位

	预置位精度
	0.1°±10%

	倒装
	支持

	POE供电
	802.3af

	USB

	协议
	UVC 1.1

	操作系统
	Window7及以上, MacOS, Linux, Android

	视频编码格式
	YUY2, MJPEG

	分辨率
	3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240

	视频帧率
	最高30

	UVC PTZ控制
	支持

	LAN

	协议
	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI®HX2（可选）

	视频编码格式
	H.264, H.265

	码流数
	主码流*1，辅码流*1

	主码流分辨率
	1920*1080

	辅码流分辨率
	640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144

	码率控制
	可变码率，固定码率

	音频

	音频压缩标准
	AAC

	音频码率
	128kbps

	输入输出接口

	HDMI接口
	1路，HDMI：版本1.4

	SDI接口
	1路，3G-SDI

	USB接口
	1路，USB3.0，Type-B型插座

	网络接口
	1路，RJ45：10M/100M自适应以太网口

	音频接口
	1路，Line In，3.5mm音频接口

	通讯接口
	1路RJ45接口，支持RS232/RS422/RS485：VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议

	电源接口
	IEC 60130-10 Type A

	一般规范

	Tally灯
	支持

	输入电压
	DC 12V

	输入电流
	最大3.0A

	功耗
	最大36W

	工作温度
	0~40℃

	储藏温度
	-10~60℃

	颜色
	黑色

	尺寸
	（宽）88*（深）167*（高）102mm

	重量
	1.5kg

	随机附件
	DC12V电源适配器，无线遥控器，操作说明书，USB3.0视频线，串口转接线


尺寸线框图
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应用场景
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连接示意图
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